

**GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS TRIFAZIS SKIRIAMASIS** 

**TTS-3 03k0000200301**



http://mnc.pl/~breve/img.php?id=59





**Maitinimo įtampa [PRI 3x400V ~60Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 3x4,54A**

**Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]: 3x 220V**

**Jungčių sistema: Dyn5**

**Nulinė srovė: 1,49A**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]: 54W**

**Aplinkos temperatūra [ta] -40oC ÷ +40oC**

**Apvijos temperatūros padidėjimas [Δt]: 36oC**

**Matmenys [D/d/h]: ≈160x70x270 mm**

**Svoris: ≈24,5 kg**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.



**OBUDOWA TRANSFORMATORA TTS-3 1k65 400/3X110**