** GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS TRIFAZIS SKIRIAMASIS**

**TRANSFORMATORIUS TTS**

**TTS-3 9k 400 Dyn**

****

****

**Maitinimo įtampa [PRI]: 3x400V ~50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 14 A**

**Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]: 3x 230V ~50Hz**

**Išėjimo įtampa esant tuščiąjai eigai [U0]: 3x 230V**

**Trifazių transformatorių jungčių sistemos Dyn**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]: 168W**

**Aplinkos temperatura [ta] -40 oC ÷40oC**

**Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt]: 49oC**

**Matnemys [D/d/h]: 220x220x330 mm**

**Svoris: 58kg**

**Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.**