****

**GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS SKIRIAMASIS**


**TRANSFORMATORIUS**

**TTS 3k 400/230 IP00**

****

****

****

****

**Maitinimo įtampa [PRI]: 400V ~50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 13A(3000VA)**

**Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]: 230V ~50Hz**

**Išėjimo įtampa esant tuščiąjai eigai: 234V**

**Nulinė srovė: 126mA**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia:[ΔP] 53W**

**Aplinkos temperatūra [ta] 40oC**

**Temperatūros kilimas iš apvijų [Δt] 46oC**

**Matmenys: 220/75/110 mm**

**Svoris: ` 18,5kg**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.