MAITINIMO PRIETAISAI / Autotransformatoriai

# M10-522 LCD reguliuojami autotransformatoriai

Specifikacija:

* įtampos indikatorius - apšviestas LCD ekranas
* įėjimo įtampa:230VAC
* išėjimo įtampa: 0~260VAC
* įvestis - maitinimo laidas
* tikslus įtampos reguliavimas rankenėle
* apšviestas jungiklis
* apsauginis įžeminimo lizdas



# M10-522LCD-05 260V/2A 500VA M10-522LCD-10 260V/4A 1kVA M10-522LCD-20 260V/8A 2kVA



**M10-522LCD-30 260V/12A 3kVA M10-522LCD-50 260V/20A 5kVA**

**Katalogo Nr**

**Modelis**

**Išeiti**

**Maksimalus Maksimalus**

**galia [VA] dabartinis [A]**

**Matmenys (plotis x Bendra masė aukštis x gylis) [mm] [kilogramas]**

116185 M10-522LCD-05 lizdaibananas

116186

bananų lizdai M10-522LCD-10 4 hm, lizdas

tinklą

1000

4

185x165x210

6

4 mm

500 2 125x145x160 4

116187 M10-522LCD-20

lizdaibananas 4 mm, maitinimo lizdas

116188

bananų lizdai M10-522LCD-30 4 hm, lizdas

tinklą

3000

12

200x210x250

11

2000 m 8 185x190x210 8

116189 M10-522LCD-50 spaustukai

laboratorija

**telefonas/faksas: +48 58 322 11 91 el.****biall@biall.com.pl**[**http://www.biall.com.pl**](http://www.biall.com.pl/)

5000 20 235x250x290 17

**BIALL Sp. z o. oŠv. Barniewicka 54c PL 80-299 GDAŃSK**