|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | AUTOTRANSFORMATORIUS REGULIUOJAMAS TIPAS ATR | | | | | |
| Reguliuojamas ATR tipo autotransformatorius Specifikacija:   * Įvesties - maitinimo laidas. * Išėjimas - 4 mm bananų lizdai (išskyrus ATR5000), maitinimo lizdai (ATR500 ir ATR1000) laboratorijų gnybtai (tik ATR5000). * Didelis efektyvumas ir paprastas naudojimas. * Kompaktiška konstrukcija.     **Techniniai duomenys**: | | | | | | | | | |
|  | Tipas | elektros maitinimo | Maksimali galia | | Reguliavimo diapazonas | Maksimali srovė | matmenys  (szer x gł x wys) | Svoris |  |
| **ATR500** | **230V /50-60Hz** | **500VA** | | **0 – 250V** | **2A** | **125 x 145 x 160** | **4 kg** |
| ATR1000 | 230V /50-60Hz | 1000VA | | 0 – 250V | 4A | 185 x 165 x 210 | 6 kg |
| ATR2000 | 230V /50-60Hz | 2000VA | | 0 – 250V | 8A | 185 x 190 x 210 | 8 kg |
| ATR3000 | 230V /50-60Hz | 3000VA | | 0 – 250V | 12A | 200 x 210 x 250 | 11 kg |
| ATR5000 | 230V /50-60Hz | 5000VA | | 0 – 250V | 20A | 235 x 250 x 290 | 17 kg |
| [www.trafotech.lt](http://www.trafotech.lt/) | | | | | | | | | |