|  |  |
| --- | --- |
|  | AUTOTRANSFORMATORIUS REGULIUOJAMAS TIPAS ATR |
| Reguliuojamas ATR tipo autotransformatorius Specifikacija:* Įvesties - maitinimo laidas.
* Išėjimas - 4 mm bananų lizdai (išskyrus ATR5000), maitinimo lizdai (ATR500 ir ATR1000) laboratorijų gnybtai (tik ATR5000).
* Didelis efektyvumas ir paprastas naudojimas.
* Kompaktiška konstrukcija.

**Techniniai duomenys**: |
|  | Tipas | elektros maitinimo | Maksimali galia | Reguliavimo diapazonas | Maksimali srovė | matmenys(szer x gł x wys) | Svoris |  |
| **ATR500** | **230V /50-60Hz** | **500VA** | **0 – 250V** | **2A** | **125 x 145 x 160** | **4 kg** |
| ATR1000 | 230V /50-60Hz | 1000VA | 0 – 250V | 4A | 185 x 165 x 210 | 6 kg |
| ATR2000 | 230V /50-60Hz | 2000VA | 0 – 250V | 8A | 185 x 190 x 210 | 8 kg |
| ATR3000 | 230V /50-60Hz | 3000VA | 0 – 250V | 12A | 200 x 210 x 250 | 11 kg |
| ATR5000 | 230V /50-60Hz | 5000VA | 0 – 250V | 20A | 235 x 250 x 290 | 17 kg |
| [www.trafotech.lt](http://www.trafotech.lt/) |