

 **GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS SKIRIAMASIS TRANSFORMATORIUS** 

**TTS 1k 230**









**IP 00**

**Maitinimo įtampa [PRI]: 230V ~ 50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 4,8A**

**Išėjimo įtampa esant tuščiąjai eigai [SEC0]: 236V**

**Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]: 230V ~50Hz**

**Nulinė srovė [I0]: 81,2mA**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]: 27W**

**Aplinkos temperatūra [ta]: -40 ÷ +40oC**

**Temperatūros kilimas iš apvijų [ta]: 36,6oC**

**Matmenys [D/d/h]: 160/70/90mm**

**Svoris: ≈8 kg**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.