
** TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS SKIRIAMASIS**

**TRANSFORMATORIUS TTS 1k6 230/80**



****

****

**IP 00**

**Maitinimo įtampa [PRI]: 230V ~ 50Hz**

**Maksimalios apkrovos srovė [Imax]: 20A**

**Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai [SEC0]: 82,4V**

**Išėjimo įtampa esant**   **nominalus apkrovai [SEC]: 80V ~50Hz**

**Nulinė srovė [I0]: 182mA**

**Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]: 42W**

**Aplinkos temperatūra [ta]: -40 ÷ +40oC**

**Przyrost temperatury uzwojeń [ta]: 43oC**

**Matmenys [D/d/h]: 215/80/100mm**

**Svoris: ≈15 kg**

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.